Pieczęć zamawiającego

**OGŁOSZENIE**

**O ZAMÓWIENIU**

nr sprawy **CJ/17/2021**

1. Zamawiający: **CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o.**, ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor,   
   strona www: www. cieplo-jawor.pl  
   e-mail: [biuro@cieplo-jawor.pl](mailto:biuro@cieplo-jawor.pl)   
   tel.: 76 870 40 33
2. Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)
3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
4. Nazwa przedmiot zamówienia:

**Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze**

**przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024**

1. Opis przedmiotu zamówienia

**Usługa składowania miału węgla kamiennego:**

Polega na cyklicznym składowaniu miału węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie miału węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).

Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 300 Mg miału węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg, przy czym specyfika pracy kotłowni kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na III kw. i IV kw. roku przypada większość dostaw węgla.

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości miału węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału.

**Usługa nawęglania kotłowni:**

Polega na codziennym przywiezieniu miału węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni. Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi   
od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.

**Usługa składowania żużla:**

Polega na takim składowaniu żużla na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie okresowo wykonywał załadunek żużla na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużla wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).

Wymiary i schemat składu opału i żużla określono w Załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.

1. Kryteria wyboru oferty:

* Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg] - 100 %

liczona wg wzoru:

gdzie:

Cj - Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg]

Cr – roczna cena netto usługi w [zł]

M – średnioroczne zużycie miału węglowego w [Mg], M = 11 000 Mg

1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) w szczególności:
2. aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji
3. oświadczenie o akceptacji zapisów „Projektu Umowy”
4. pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisała osoba nie upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa
5. Okres związania ofertą: 30 dni.
6. Istotne zapisy w umowie:

- rozliczenia za usługę będą odbywać się w okresach miesięcznych

- podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne miału węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT

1. Sposób przygotowania oferty;

W ofercie należy określić:

1. Jednostkową cenę netto usługi …………………. zł/tonę
2. Cenę jednostkową netto sprzętu za prace dodatkowe ……………. zł/moto-g
3. Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: ***„Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/17/2021”***, z dopiskiem ***nie otwierać przed: terminem***,   
**o którym mowa w pkt 12** w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl) , wpisując w temacie: ***„Oferta złożona w trybie konkursu ofert   
nr - CJ/17/2021, nie otwierać przed: terminem*, o którym mowa w pkt 12”**. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału   
i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia **22.12.2021** roku do godziny **9:00** w siedzibie Zamawiającego

1. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Schemat składu opału i żużla – Załącznik nr 1

-Wzór umowy – Załącznik nr 2

Jawor, 15.12.2021r.

……………………………………………….

(podpis Zamawiającego)