|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Zamawiającego |  | Jawor, dnia 16.09.2021 r. |

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/16/2021

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)

e-mail : [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl)

tel. 76 870 40 33

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego nr 36-36A w Jaworze.

1. Opis przedmiotu zamówienia : **dostawa materiałów preizolowanych** wyspecyfikowanych poniżej celem budowy przyłącza preizolowanego 2xDn32 od sieci preizolowanej 2xDn50 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w piwnicy budynku przy ul. Wyszyńskiego nr 36-36A w Jaworze.
2. Zakres dostawy :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka miary | Ilość (sztuk/kpl.) | Oznaczenie katalogowe |
| 1 | Rura preizolowana DN32 (Ø 42,4/110 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m | szt. | 12 | R-32/110 |
| 2 | Kolano preizolowane DN32/110, 90o , izolacja standard | szt. | 12 | K-32/90 |
| 3 | Trójnik opadowy DN50/32/50 z instalacją alarmową, izolacja STANDARD | szt. | 2 | TO-50/32 |
| 4 | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN32 z jednym zaworem odpowietrzającym z instalacją alarmową, izolacja STANDARD | szt. | 2 | ZKD-32 |
| 5 | Złącze termokurczliwe sieciowane NTX dla rury DN50 w izolacji STANDARD | kpl. | 4 | NTX-50/143 |
| 6 | Złącze termokurczliwe sieciowane NTX dla rury DN32 w izolacji STANDARD | kpl. | 32 | NTX-32/129 |
| 7 | Pierścień gumowy uszczelniający P-110 | szt. | 4 | P-110 |
| 8 | Zakończenie izolacji (end-cap) rękaw termokurczliwy | szt. | 2 | E-110 |
| 9 | Taśma ostrzegawcza | rolka | 2 | T-150 |
| 10 | Mata kompensacyjna PUR 1000x250x40 | szt. | 20 |  |
| 11 | Złączka zaciskowa 4x15 | szt. | 100 | S-4 |
| 12 | Podtrzymka drutu | szt. | 50 |  |

W wycenie należy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy : Jawor, ul. Plac Bankowy 3

1. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do **11.10.2021 r.** lub inny zaproponowany przez Oferenta.
2. Istotne zapisy w umowie/zleceniu

* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
* warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
* płatność za dostarczone materiały w PLN

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

Oferta musi zawierać :

1. cenę netto za przedmiot zamówienia
2. termin realizacji (dostawy)
3. okres gwarancji
4. ważność oferty
5. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Kryterium oceny ofert jest cena i termin dostawy (wykonania) przedmiotu zamówienia.

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium :

* cena - 80 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 80) [punkty]

gdzie:

Pc - punkty w kryterium cena,

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana - cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

* termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Ps = (Soferowana/Smax x 20) [punkty]

Ps - punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia

Smax - maksymalny czas skrócenia terminu określonego w pkt. 5 ze wszystkich ważnych ofert

Soferowana - czas skrócenia terminu określonego w pkt. 5 w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje największą liczbę dni liczoną jako różnica między datą podaną w ogłoszeniu w pkt 5 a datą proponowaną przez Oferenta otrzyma 20 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

* + - Suma przyznanych punktów liczona wg poniższego:

P = PC + Ps [punkty]

* + - Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
    - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu realizacji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z krótszym czasem realizacji.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego nr 36-36A w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 22.09.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl) wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego nr 36-36A w Jaworze” - nr sprawy CJ/16/2021, nie otwierać przed 22.09.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 22.09.2021 r. do godz. 10:00**w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta/Dostawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta/Dostawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Oferent/Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta/Dostawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent/Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy/zlecenia nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

1. Termin zakończenia postępowania : 24.09.2021 r.
2. Osoba upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski - sprawy proceduralne, techniczne - tel. 511 817 524

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Zamawiającego )